**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | FE B90A/10M |
| Тип матрицы | 1/3” SONY Super HAD CCD |
| Кол-во пикселей | PAL:976x582 | |
| Тип развёртки | 2:1 череcстрочная |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 700 твл |
| Объектив | 3.6мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 20см |
| AGC | есть |
| Баланс белого | авто |
| Отношение сигнал/шум | 52dB(AGC Выкл) |
| Скорость затвора | Авто,1/50(1/60)-1/100,000сек |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Мин. освещённость | Цвет:0.06люкс/F1.2,Ч/Б 0.006люкс/F1.2 |
| Питание | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 80mA(ИК выкл),120mA(ИК вкл) |
| ИК | 6 диода LED(φ3мм/850нм) |
| Дистанция Ик подсветки | 10 м |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -40С~+50С |
| Размер корпуса | 76x27мм |

4 1

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

1. Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
2. Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
3. Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
4. Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
5. Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
6. Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2 3

Цветная камера видеонаблюдения


FE B90A/10M



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

**Схема подключения**

Видео выход

****

DC12В